**东莞市建设工程检测中心有限公司**  DGJC/W--038

**建筑外门窗检测委托单**

计费编号:

第一联 委托单位

|  |  |
| --- | --- |
| 委托单位 | (公章) |
| 工程名称 |  | 所在镇区 |  |
| 检测类别 | □普通送检 □有见证送检 □监督抽检 □委托抽检 |
| 样品处理 | □不退样 □退样 | 监督登记号 |  |
| 送样日期 | 年 月 日 | 监督类别 | □市站监督 □两级监督 |
| 送样人 |  | 联系电话 |  |
| 监督意见 | 监督员签名： （公章） |
| 见证人 |  | 见证单位 |  |
| 样 品 信 息 |
| 检测项目 |  □抗风压性能 □气密性能 □水密性能 □重复气密性能 □重复水密性能 |
| 检验依据 | **GB/T 7106-2019** | 代表数量 |  |
| 检测类别 | □工程检测 □定级检测 | 报告编号 | BGMC2025- |
| 产品名称 |  | 设计单位 | （公章） |
| 生产厂家 |  | 施工单位 |  |
| 检测指标 | 检测项目 | 工程设计要求 | 性能分级 |
| **气密性能** | **工程设计压力** | □无 □： $Pa$ | 国标： 级 |
| **空气渗透量** | $q\_{1}$： ${m^{3}}/{\left(m∙ℎ\right)}$$q\_{2}$: ${m^{3}}/{\left(m^{2}∙ℎ\right)}$ |
| **水密性能** | **水密性能设计值** | $∆P$: $Pa$ | 国标： 级 |
| **抗风压性能** | **风荷载标准值** | $P\_{3}^{‘}$： $Pa$ | 国标： 级 |
| 试件类型 | □单层玻璃或夹层玻璃 □中空玻璃 □单扇固定扇 □单扇单锁点平开扇（门） |
| 试件颜色 |  | 试件尺寸（宽×高） |  $mm$ | 外门窗总面积 |  $m^{2}$ |
| 型材厂家 |  | 型材系列 |  | 型材壁厚 |  |
| 边框型号 |  | 中挺型号 |  | 横料型号 |  |
| 璃玻厂家 |  | 种类、厚度 |  | 密封胶 |  |
| 执手/窗锁 |  | 胶条/毛条 |  | 窗铰/窗轮 |  |
| 对样人 |  | 样品状态 | □正常 □异常 |
| 收样人 |  | 收样日期 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |

说明：1.委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性。 第 1 页 共 1 页

常规检测包括：抗风压性能、气密性能及水密性能；

2.监督意见栏如属镇区监督员必须加盖镇区质监组公章；

3.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性；

4.工程检测中如设计图纸无三性设计要求，需提供设计单位出具的三性设计要求数据并加盖单位公章；

5.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；

6.本中心地址：广东省东莞市大岭山镇连马路183号 邮编：523809 电话：0769-22985678转0。